**家用电磁采暖锅炉设置多少度为佳？**

 如果您家里购买的电磁采暖锅炉带有水温调控，您希望回到家就能享受到电磁采暖锅炉提供的暖气，那电磁采暖锅炉带出水温度设置多少度为佳呢？小编来告诉您。

 目前电磁采暖锅炉可以连接的散热末端主要有暖气片，地暖，水空调、风机盘管等。水空调与地暖是低温散热器，水设置在40度左右，而暖气片是高温散热器，一般水温设置在60度左右。

 装修之前，就要考虑使用哪种散热末端连接哪种采暖装置，同时还要把室内温度的要求设计好，一般暖通行业在设计的时候都是按普通房18-20度来配，如果房子保温不好，在选择的时候就要注意一些了。而对于一些客户来说，温度要求可能更高，比如25度，这样的情况下，不仅仅是选择一个大点的电磁采暖锅炉的问题，更重要的是要把散热末端数量也要增大，增多，这样才能达到理想的取暖温度。

 电磁采暖锅炉与水温调控相连，保持室内温度18-20度，一般水温设置在40—60度之间即可。

 碧源达科技12年专注电磁加热、采暖。详询请登录碧源达科技官方网站，定制舒适的采暖方案。